B412110.171.f01 STALEN BINNENDEURKOZIJN

versie: 108 datum: 01-01-2013

1 Fabrikaat: Plooijer Zaandam.

2 Type: #

\enkele deur. \enkele deur met bovenlicht.

\enkele deur met zijlicht. \enkele deur met boven- en

zijlicht. \dubbele deur. \overeenkomstig kozijnstaat.

\.....

3 #

\Uitvoering: stomp. \Uitvoering: opdek.

\Uitvoering.....

4 #

\Deurbreedte.....

5 #

\Deurhoogte.....

6 #

\Draairichting (NEN 270-69): linksom sluitend.

\Draairichting (NEN 270-69): rechtsom sluitend.

\Draairichting.....

7 #

\ Brandwerendheid (NEN 6069-11): (min): 30.

\ Brandwerendheid (NEN 6069-11): (min): 60.

8 #

\.....

9 #

\Stijl- en dorpelprofielen:

10 #

\- voor afgewerkte wanddikte (mm): .....

\- wanddikte: overeenkomstig kozijnstaat.

11 #

\- aanslagdopjes in sluitstijl, kleur wit.

\- kunststof aanslagprofiel in stijlen en

bovendorpel, kleur wit. \- kunststof aanslagprofiel

in stijlen en bovendorpel, kleur antraciet. \-

kunststof aanslagprofiel in stijlen en bovendorpel,

kleur grijs.

12 #

\- sponningaanslag (mm): 20.

13 #

\- tussenkalf: standaard. \- tussenkalf: smal.

14 #

\- materiaal: elektrolytisch verzinkt staal,

zinklaagdikte ca. 2,5 m. \- materiaal:

corrosievast staal, geborsteld.

15 #

\- materiaaldikte (mm): 1,5.

\- materiaaldikte (mm): 2.

16 #

\.....

17 #

\Oppervlaktebehandeling: primerlaag, polyester

poedercoating 80 m, kleur gebroken wit.

\Oppervlaktebehandeling: afgelakt door middel van

polyester poedercoating 80 m in (RAL) kleur.....

\Oppervlaktebehandeling.....

18 #

\Beglazing.....

19 #

\Beglazingssysteem: stalen glaslatten .....

\Beglazingssysteem: corrosie vast stalen glaslatten.

20 #

\.....

21 #

\Toebehoren:

22 #

\- PZ scharnier: kogelgelagerd, nr. 002-97.

\- PZ scharnier: kogelstiftpaumelle, nr. 002-98.

\- PZ scharnier: projectscharnier, nr. 002-201.

\- PZ scharnier.....

23 #

\- aantal scharnieren hangstijl: 3. \- aantal

scharnieren hangstijl: 4. \- aantal.....

24 #

\- materiaal scharnieren: gegalvaniseerd staal.

\- materiaal scharnieren: corrosievast staal.

\- materiaal scharnieren.....

25 #

\- bevestiging scharnieren: geschroefd.

26 #

\- standaard slotgaten. \- uitvoering voor universele

sluitplaat. \- uitvoering voor elektrisch

bedienbare sluitplaat.

27 #

\- RVS niet verstelbare sluitplaat zonder

schootvanger. \- RVS niet verstelbare sluitplaat

met schootvanger. \- RVS verstelbare sluitplaat

zonder schootvanger. \- RVS verstelbare sluitplaat

met schootvanger.

28 #

\- hoekkoppeling. \- koppelplaat.

29 #

\- wegneembare koppelstrip. \- gelaste stelregel.

30 #

\- voetplaat met doken.

31 #

\- bevestigingsstrip deurdranger.

32 #

\- bevestigingsbeugel gipswanden.

\- bevestigingsbeugel betonwanden.

\- draadankers. \- lijmankers.