B412110.112.f01 METALEN KOZIJN-DEUR, INBRAAKWEREND (BRL 2701-10)

versie: 104 datum: 01-07-2012

1 Fabrikaat: Plooijer Zaandam B.V.

2 Type: inbraakwerende kozijn/deur combinatie PZ IBW 3.

3 #

\Uitvoering: deur (buitendraaiend).

\Uitvoering: deur (buitendraaiend) met zijlicht.

OPMERKING: inbraakwerende zijde is dan buitenzijde.

4 #

\Sterkte en stijfheid.....

5 #

\Rc-waarde ((m2.K)/W): .....

6 #

\Inbraakwerendheid: klasse 3.

7 #

\Draairichting deur: linksdraaiend.

\Draairichting deur: rechtsdraaiend.

8 #

\Indeling.....

9 #

\Afmeting.....

OPMERKING: afmeting met gelijkblijvende prestaties

max. 120% afmeting testexemplaar.

10 #

\Stijl- en dorpelprofielen (mm): 50.

11 #

\Materiaal: gestraald en verzinkt staal.

12 #

\Oppervlaktebehandeling: gepoedercoat, totale

laagdikte 120 m.

13 #

\Kleur (RAL): ..... \Kleur.....

14 #

\.....

15 #

\Beglazing:

16 #

\- gelaagd glas..... \- .....

17 #

\- weerstandsklasse: P4A (NEN-EN 356-99).

\- weerstandsklasse: P5A (NEN-EN 356-99).

18 #

\- beglazingssysteem: binnenzijde.

19 #

\.....

20 #

\Deur voorzien van beglazing.....

\Deur voorzien van paneel.....

21 #

\Paneel (weerstandsklasse): 3.

22 #

\.....

23 #

\Hang- en sluitwerk:

24 #

\- 3-puntssluiting, voorgemonteerd: 1x

dag-/nachtschoot, 1x penschoot en 1x haakschoot

(onderzijde deur).

\- 3-puntssluiting.....

25 #

\- versteviging kozijnprofiel en deurvleugel.

26 #

\- aangelaste paumelles, afmeting 180 mm, aantal

(st.): 3.

27 #

\- voorgemonteerde dievenpinnen, aantal (st): 3.

28 #

\- krukstel, voorgemonteerd.

\- krukstel.....

29 #

\- europrofielcilinder SKG "klasse Zwaar" met

rozetset en sleutels, voorgemonteerd.

\- europrofielcilinder.....

30 #

\.....

31 #

\Toebehoren:

32 #

\- afdichtings-/aansluitvoorziening.....

33 #

\- bevestigingsmiddelen.....

34 #

\.....

35 Metalen kozijnen leveren onder KOMO-attest.

36 #

\.....