B412310.418.f01 METALEN SCHUIFDEURCONSTRUCTIE, BRANDWEREND

 versie: 101 datum: 01-07-2011

 1 Leverancier: Plooijer Zaandam B.V.

 2 Type: schuifdeurconstructie.

 3 #

 \Uitvoering: enkelvleugelig.

 \Uitvoering: dubbelvleugelig.

 \Uitvoering.....

 4 #

 \Brandwerendheid (NEN 6069+w05) (klasse): EW 30.

 \Brandwerendheid (NEN 6069+w05) (klasse): EW 60.

 \Brandwerendheid (NEN 6069+w05) (klasse): EW 90.

 \Brandwerendheid (NEN 6069+w05) (klasse): EW 120.

 \Brandwerendheid bepaald overeenkomstig NEN-EN

 1634-1-08 (min): 30. \Brandwerendheid bepaald

 overeenkomstig NEN-EN 1634-1-08 (min): 60.

 \Brandwerendheid bepaald overeenkomstig NEN-EN

 1634-1-08 (min): 90. \Brandwerendheid bepaald

 overeenkomstig NEN-EN 1634-1-08 (min): 120.

 \Brandwerendheid.....

 5 #

 \Breedte x hoogte.....

 OPMERKING: vrije doorgang enkelvleugelig <= 1.360 x

 2.708 mm / dubbelvleugelig <=2.466 x 2.708 mm.

 6 #

 \Profieldikte (mm): 50.

 7 #

 \Materiaal: staal, verzinkt.

 8 #

 \Oppervlaktebehandeling: gepoedercoat.

 9 #

 \Kleur (RAL): .....

 \Kleur (NCS): .....

 \Kleur (Sikkens): ..... \Kleur.....

 10 #

 \Beglazing: Contraflam Lite EW30/13.

 \Beglazing: Contraflam Lite EW60/14.

 11 #

 \Deuraanslag: labyrinthprofiel en opschuimend band.

 12 #

 \.....

 13 #

 \Toebehoren:

 14 #

 \- bediening.....

 15 #

 \- rookdetector.....

 16 #

 \- warmtedetector.....

 17 #

 \- bewegingsmelder.....

 18 #

 \- bevestigingsmiddelen.....

 19 #

 \.....