B412110.412.f02 METALEN KOZIJN-DEUR COMBINATIE, BRANDWEREND

versie: 102 datum: 21-02-2023

1 Leverancier: Plooijer Zaandam B.V.

2 Type: stalen celdeur-kozijn combinatie.

OPMERKING: volgens eisen Dienst Justitiële Inrichtingen

3 #

\Uitvoering: celdeur met inmetselkozijn, inclusief deurbeslag en sloten, inspectie- en serviceluik, intercom en elektra.

4 #

\Brandwerendheid (NEN 6069+w05) (klasse): EW 30.

\Brandwerendheid (NEN 6069+w05) (klasse): EW 60.

\Brandwerendheid (NEN 6069+w05) (klasse): EW 120.

\Brandwerendheid bepaald overeenkomstig NEN-EN 1634-1-08 (min): 30.

\Brandwerendheid bepaald overeenkomstig NEN-EN 1634-1-08 (min): 60.

\Brandwerendheid bepaald overeenkomstig NEN-EN

1634-1-08 (min): 120. \Brandwerendheid.....

5 #

\U-waarde (NEN 1068+a08) (W/(m2.K)): .....

\Warmtedoorgangscoici.....

6 #

\Inbraakwerendheid (NEN 5096+w07) (weerst.klasse): 3.

7 #

\Geluidwering (NEN 5077+c08) (dB): .....

8 #

\Deurblad: vlakke deur met inspectieluikje en serviceluik 90/180 met vastzetmogelijkheid.

9 #

\Samenstelling deurblad: dubbelzijdig staalplaat, dikte 2 mm, gevuld met Promatect 100 en steenwol.

10 #

\Draairichting deur: linksdraaiend.

\Draairichting deur: rechtsdraaiend.

11 #

\Afmeting deurblad (bxhxd) (mm): 1030x2350x50.

\Afmeting deurblad.....

OPMERKING: afwijking van standaardmaat tot maximaal +15% in hoogte, +15% in breedte en +120% in standaardoppervlaktemaat en in overleg met fabrikant.

12 #

\Afmeting inspectieluik (bxh) (mm): 356x270.

13 #

\Afmeting serviceluik (bxh) (mm): 292x464.

14 #

\Kozijn: profielen met verbrede zijstijl aan sluitzijde voor slot, intercompaneel en twee elektradozen.

15 #

\Samenstelling stijl- en dorpelprofielen:

stalen profielen, staaldikte 2 mm, te vullen met

gietmortel.

16 #

\Materiaal: gestraald en verzinkt staal.

17 #

\Oppervlaktebehandeling: gepoedercoate grondlaag.

\Oppervlaktebehandeling.....

18 #

\Kleur (RAL): ..... \Kleur.....

19 #

\Beglazing inspectieluik: Pyrobelite, dikte 16 mm.

\Beglazing inpectieluik.....

20 #

\Intercompaneel.....

21 #

\.....

22 #

\Hang- en sluitwerk:

23 #

\- slot: Brondool, elektrisch bedienbaar.

\- slot: Lips 680, mechanisch opbouwklavierslot.

\- slot: Brondool 1390, mechanisch

opbouwklavierslot.

OPMERKING: in verbrede zijstijl gemonteerd.

24 #

\- aanlaspaumelles met dievenpinnen, aantal (st.): 3.

25 #

\- deurbediening: vaste knop op rozetplaat.

26 #

\- dranger.....

27 #

\.....

28 #

\Toebehoren:

29 #

\- afdichtings-/aansluitingsvoorziening: gietmortel.

30 #

\- bevestigingsmiddelen.....

31 #

\.....